GoIP4 GSM Gateway mit asterisk verbinden

In meinem Hardwarefundus befindet sich ein GSM Gateway. Da entsprechende Anleitungen schwer zu finden sind, habe ich lange gesucht die passende Konfiguration zu finden. Schluss endlich bin ich auf eine kleine Anleitung bei Hersteller hypertone aus Shenzen gestoßen, die mir weiter geholfen hat. Hier eine kurze Übersicht. Ich verwende dabei die Original Einstellungen des Herstellers die sich jeder entsprechend anpassen sollte.

[goip] type=friend context=default secret=goipsec context=from-exten-sip host=dynamic nat=yes canreinvite=no
[default] ;outgoing route exten => _1.,1,Dial(SIP/goip/${EXTEN}) ;incoming route for extensions _2. exten => _2.,1,Dial(SIP/${EXTEN})

Und die entsprechenden Einstellungen im GSM Gateway vornehmen.

Die Anleitung von Hypertone ist unter folgendem Link zu finden.

Anleitung bei hypertone.com ->web.archive.org