openwrt auf der Hetzner Cloud

config interface 'wan' option type 'bridge' option ifname 'eth0' option proto 'dhcp' option peerdns '0' config interface 'wan6' option ifname '@wan' option _orig_ifname '@wan' option _orig_bridge 'false' option proto 'static' option ip6ifaceid '::2' option ip6gw 'fe80::1' option ip6addr '2a01:xxxx:xxxx:xxxx::2' option ip6prefix '2a01:xxxx:xxxx:xxxx::2/64' config interface 'lan' option type 'bridge' option ifname 'eth1' option _orig_ifname 'eth1' option _orig_bridge 'true' option proto 'dhcp' option delegate '0' option defaultroute '0' option metric '100' option peerdns '0'