openwrt auf der Hetzner Cloud

erste Einstellung nach reboot von openwrt

config interface 'wan' option type 'bridge' option ifname 'eth0' option proto 'dhcp' option peerdns '0' config interface 'wan6' option ifname '@wan' option _orig_ifname '@wan' option _orig_bridge 'false' option proto 'static' option ip6ifaceid '::2' option ip6gw 'fe80::1' option ip6addr '2a01:xxxx:xxxx:xxxx::2' #IPv6 von Hetzner anpassen option ip6prefix '2a01:xxxx:xxxx:xxxx::2/64' #IPv6 Prefix von Hetzner anpassen config interface 'lan' option type 'bridge' option ifname 'eth1' option _orig_ifname 'eth1' option _orig_bridge 'true' option proto 'dhcp' option delegate '0' option defaultroute '0' option metric '100' option peerdns '0'
config rule option src 'wan' option target 'ACCEPT' option proto 'tcp' option dest_port '22' option name 'OpenSSH'