v4l2loopback - Videokonferenz ohne USB-Camera - mit esp32-cam

Seit längerem bin ich schon am überlegen, das Videokonferenzen/Videostream ohne USB-Webcam gehen muss. Nach etwas Recherche bin ich über diverse Ideen gestolpert, wobei eine ESP32-Cam (optional aus Rasp Pi mit Camera) reichen sollte. Anstoß gab mir die Idee von Canon, das die DLSR Kameras für Videokonferenzen mittlerweile verwendet werden könne. Hierzu habe ich auch einen Blogeintrag gefunden(siehe Links).
In diesem Zusammenhang bin ich über v4l2loopback gestolpert. Passende Beispiel findet Ihr hier im Blogeintrag weiter unten und in den folgenden Links.

Im Zusammenhang mit der esp32-cam demo musste ich etwas spielen, da ffmpeg den Datenstrom nicht auf Anhieb erkannt hat.

ffmpeg -f mjpeg -i http://{ip}/stream -framerate 15 -vcodec rawvideo -pix_fmt yuv420p -threads 0 -f v4l2 /dev/video5 #Video mjpeg von esp32-cam-demo

Links

https://www.crackedthecode.co/how-to-use-your-dslr-as-a-webcam-in-linux/ <- Canon DSLR mit gphoto2 als Webcam für Videokonferenz

https://superuser.com/questions/1273920/deprecated-pixel-format-used-make-sure-you-did-set-range-correctly

https://stackoverflow.com/questions/32713668/what-command-convert-mjpeg-ip-camera-streaming-to-mp4-file-with-lowest-cpu-usage

https://github.com/igrr/esp32-cam-demo <- esp32-cam Demo / tut gute Dienste!