openwrt auf ubnt edgerouter x

Der folgende Blogeintrag bezieht sich auf folgenden Wiki-Eintrag1) https://wiki.opennet-initiative.de/wiki/Ubiquiti_EdgeRouter . Damit habe ich erfolgreich openwrt auf einen Edgerouter X geflasht.

Firmware flashen

https://downloads.opennet-initiative.de/ubnt/edgeos/openwrt-ramips-mt7621-ubnt-erx-initramfs-factory.tar

Checking upgrade image...Done
Preparing to upgrade...Done
Copying upgrade image.../usr/bin/ubnt-upgrade: line 509: [: too many arguments
Done
Removing old image...Done
Checking upgrade image...Done
Copying config data...Done
Finishing upgrade...Done
Upgrade completed

The system currently has the following image(s) installed:
ramips r5484-69d22a6 SNAPSHOT (default boot)
v1.7.1.4821926.151103.1114 (running image)
A reboot is needed to boot default image

Proceed with reboot? [confirm][y]
Broadcast message from root@ubnt (pts/1) (Thu Jan 1 01:10:25 2015):
The system is going down for reboot NOW!

Danach das aktuelle openwrt fuer den erx herunterladen 2) https://downloads.openwrt.org/releases/19.07.3/targets/ramips/mt7621/openwrt-19.07.3-ramips-mt7621-ubnt-erx-squashfs-sysupgrade.bin . Und auf den Router flashen.

Nach dem reboot ist die aktuelle Version von openwrt installiert.